**吉林市吉化北方云雀工贸有限责任公司壬基酚厂**

**环境信息公示**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | | | | 吉林市吉化北方云雀工贸有限公司壬基酚厂 | | | | |
| 统一社会信用代码 | | | | 91220201782617530P | | | | |
| 法定代表人 | | | | 刘强 | | | | |
| 建设项目地址 | | | | 吉林市龙潭区清源街郑州路11号 | | | | |
| 生产经营情况 | | | | | | | | |
| 经营范围 | | | | 壬基酚、乙氧基化产品 | | | | |
| 装置规模 | | | | 年产1万吨壬基酚；年产5000吨乙氧基化产品 | | | | |
| 排污信息 | | | | | | | | |
| 主要污染物 | 产污环节 | 污染物名称 | 排放  浓度（最大值） | 排放标准 | 排放方式 | 达标情况 | 排放  去向 | 备注 |
| 冷凝过程中产生的不凝气体 | 非甲烷总烃 | 26.0mg/m³ | /mg/m³ | 间歇 | 达标 | 环境  空气 |  |
| 苯酚 | ＜0.3mg/m³ | 20mg/m³ |
| 罐区废气 | 非甲烷总烃 | 25.6mg/m³ | /mg/m³ | 间歇 | 达标 | 环境  空气 |  |
| 苯酚 | ＜0.3mg/m³ | 20mg/m³ |
| 生产废水(设备冲洗及循环排污水、尾气处理装置废水和罐区初期雨排水） | 化学需氧量 | 62mg/L | 300mg/L | 间歇 | 达标 | 吉化污水处理厂 |  |
| 氨氮 | 1.49mg/L | 20mg/L |
| pH | 7.4 | 7-10 |
| 悬浮物 | 79mg/L | 100mg/L |
| 石油类 | 1.71mg/L | 10mg/L |
| 总磷 | 0.21mg/L | 1mg/L |
| 五日生化需氧量 | 6.6mg/L | BOD5/COD≥0.3 |
| 挥发酚 | ＜0.01mg/L | 0.5mg/L |
| 环保  设施 | 环保三级防控设施，运行良好。 | | | | | | | |
| 环评报告批复、竣工验收意见 | 年产1万吨壬基酚项目环评批复 吉市环建字[2005]9号  ea7c35b30f139791ece7e25952dd298 e8fabbe009f88a9bd634c86a03cb899  14135153d3a71ac25c353cc3896c020  年产1万吨壬基酚项目验收意见    年产5000吨乙氧基化项目环评批复 吉市环建（表）字[2007]135号    年产5000吨乙氧基化项目验收意见 | | | | | | | |
| 应急预案备案表 | 863cfc4a5ae945e1a3230b756018057 | | | | | | | |
| 环保日常监测情况 | 第3季度检测报告见附件 | | | | | | | |